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INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS

1. Consideraciones y Materiales
Materiales necesarios:
· Bolsas herméticas tipo Ziploc grandes (entre 500 mL y 1L).
· Recolector estéril.
· Balde y pala.
· Cinta métrica y marcador de tinta indeleble.
· Conservadora con hielo o gel refrigerante (en caso de análisis de hidrocarburos).
2. Precauciones según el origen de la muestra:
· Antes de muestrear, es conveniente dividir el terreno en sectores homogéneos cuando existan diferencias visibles de color, relieve, tipo de cultivo o manejo. En esos casos, cada sector debe tratarse como una muestra independiente.
· El frasco debe sumergirse rápidamente, sosteniéndolo por el cuello, hasta que la boca quede a aproximadamente 20 cm por debajo de la superficie del agua, siempre en sentido contrario a la corriente. En aguas quietas, el frasco debe moverse en semicírculo bajo la superficie para obtener una muestra representativa.
· Recomendaciones: evitar tomar muestras después de lluvias intensas o en zonas poco representativas, como montículos, bajos, bordes de caminos o sectores con acumulación de fertilizantes o quemas.

3. Toma de Muestra para Análisis Físico-Químico
1. Recolección: En cada sector, seleccionar al menos cinco puntos al azar, distribuidos de forma longitudinal o en forma de W. Retirar los restos de vegetación superficial como hojas o ramas y tomar el suelo desde la superficie hasta una profundidad de aproximadamente 20 cm, según el tipo de análisis requerido.
2. Homogeneizar: colocar todo el suelo de cada punto en un balde limpio y homogeneizar la muestra compuesta hasta obtener una mezcla uniforme. Luego tomar entre 500 g a 1 kg del material mezclado y colocarlo en una bolsa limpia.
3. Rotular: Identificar la bolsa de muestreo adecuadamente con lugar, fecha y hora de recolección.
4. Conservación y traslado: Conservar la muestra en un lugar fresco y seco, enviándola al laboratorio lo antes posible. Si el análisis lo requiere, se debe indicar la profundidad o el perfil de muestreo correspondiente. Enviar al laboratorio en el menor tiempo posible (tiempo máximo de entrega: 4 días). En caso de realizarse análisis de hidrocarburos, la muestra debe enviarse el mismo día que se recolectó, refrigerada en conservadora a 4ºC.

4. Toma de Muestra para Análisis Microbiológico
1. Recolección: En cada sector, seleccionar al menos cinco puntos al azar, distribuidos de forma longitudinal o en forma de W. Retirar los restos de vegetación superficial como hojas o ramas y tomar el suelo desde la superficie hasta una profundidad de aproximadamente 20 cm, según el tipo de análisis requerido.
2. Homogeneizar: colocar todo el suelo de cada punto en un balde limpio y homogeneizar la muestra compuesta hasta obtener una mezcla uniforme. Luego tomar la muestra en un recolector estéril.
3. Rotular: Identificar el envase adecuadamente con lugar, fecha y hora de recolección.
4. Conservación y traslado: Conservar refrigerado en conservadora, enviándola al laboratorio lo antes posible, en lo posible el mismo día del muestreo. 
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